Beschreibung für "Dummies" um das 4MB Flash MegaCart zu Flashen

1. Demos4MB.ATR Mounten und 4MB MegaCart in einem mit mind. 64 Kb XL/XE einstecken.
2. Original OS wählen und mit gedrückter Option Taste (unterbindet das Starten des Moduls) einschalten.
3. (My)Dos.sys wird geladen, anschließend SPDSIO1.AR0 (Highspeed Routine) und dann Flash4mb.AR1.
   Sollte nicht das original OS verwendet werden, die Datei SPDSIO1.AR0 in *.COM umbenennen.
4. Im Flashmenü Punkt A für Flash Modul löschen, mit Y bestätigen.
5. Im Flashmenü Punkt C, dann F (4MB), dann A (Datei in Speicher laden), dann Dateiname DEMOS.ROM eingeben,
   das Programm springt ins Flashmenu, hier ist D unterlegt, nun Y drücken und 18 Minuten warten ;-)

Ist alles geflascht kann das Modul gestarted werden.
Getested mit Sio2SD, Sio2USB und IDEKMK2 (7 Minuten zum flashen).

Viel Spaß,
Dirk. (Yellow_Man)

